|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шток АСК | В-1157615 | 10 |
| 2 | Тарелка клапана РК ЦВД № 1 | Г-1183326 | 2 |
| 3 | Гайка разгрузочного клапана РК СД 1,2 | В-1137630 | 1 |
| 4 | Разгрузочный клапан ЦСД № 1,2 | В-1137627 | 3 |
| 5 | Гайка с направляющими пазами | Г-1137634 | 1 |
| 6 | Гайка РК ЦСД № 1,2,3,4 | В-1137647 | 1 |
| 7 | Гайка разгрузочного клапана АСК | Г-1137823 | 1 |
| 8 | Корпус клапана РК ЦВД № 3,4 | В-1157558 | 1 |
| 9 | Тарелка клапана РК ЦВД № 3,4 | В-1163291 | 1 |
| 10 | Клапан РК ЦСД № 3,4 | В-1137735 | 1 |
| 11 | Клапан АСК | Г-1131137 | 1 |
| 12 | Шток КЭС | 1341502001-02 | 1 |
| 13 | Шток КЭС | 1341502001 | 1 |
|  | Клапан КЭС | 1841703001 | 1 |
| 14 | Букса АЗК | Г-1221415 | 4 |
| 15 | Букса РК ЦСД № 1,2 | В-1137640 | 4 |
| 16 | Букса РК ЦВД № 2 | В-1268639/1295028 | 2 |
| 17 | Букса РК ЦСД № 3,4 | В-1137738 | 1 |
| 18 | Пружина ф150 L=270 |  | 2 |
| 19 | Пружина ф145 L=120 |  | 1 |
| 20 | Пружина ø 100 L=135 |  | 1 |
| 21 | Кольцо поршневое ф 220 s=7,5 ; δ=12 | 4 |
| 22 | Кольцо поршневое ф 127 s=5 ;δ=8 | 7 |
| 23 | Кольцо поршневое ø 147 s=6; δ=8 | 1 |
| 24 | Кольцо поршневое ø 325 s=9; δ=12 | 1 |
| 25 | Кольцо поршневое ø 360 s=9 ; δ=14 | 2 |
| 26 | Кольцо поршневое | 026 КЭ 1875 | 4 |
| 27 | Кольцо поршневое | 4Г - 1130836 | 2 |
| 28 | Кольцо поршневое | 1275086 | 1 |
| 29 | Шток РК ЦВТ №2 | 1295030 | 1 |
| 30 | Гайка разгрузочного клапана РК СД 1,2 | В-1137630 | 1 |
| 31 | Стойка колонки РК ЦСД 1,2 | Г-1130403 | 3 |
| 32 | Стойка колонки РК ЦСД 1,3 | Д-1137391 | 1 |
| 33 | Тарелка разгрузочного клапана АЗК | Г-1138253 | 1 |
|  |  |  |  |
|  | **Шток РК ЦСТ № 3,4** | **4В-1137736Ц** | **3** |
|  | **Шток РК ЦВТ № 2** | **В-1295030** | **1** |
|  | **Шток РК ЦВТ № 1,3,4** | **В-1157559** | **2** |
|  | **Шток** | **4В-1171281** | **1** |
|  | **Букса РК ЦВТ № 1** | **4В-1158593** | **2** |
|  | **Букса АЗК** | **4Г-1221415** | **2** |
|  | **Букса РК ЦВТ № 3,4** | **В-1157560** | **2** |
|  | **Букса РК ЦВТ № 2** | **В-1268639** | **1** |
|  | **Тарелка РК ЦВТ № 2** |  | **1** |